# 编码器

- 状态显示
- 编码设置
  - 主码流
  - 次码流1
  - 次码流2
  - 次码流3
  - 音频设置
  - 高级设置
- OSD设置
  - 主码流
  - 次码流1
  - 次码流2
  - 次码流3
  - LOGO上传
- 系统设置
  - 网络设置
  - WIFI设置
  - 4G设置
  - 密码设置
  - 串口透传
  - 更新和备份
  - 恢复出厂设置
  - 重启设备

语言:

### 次码流1

  已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用次码率）

编码类型：

编码帧率：
  [5-30]

关键帧间隔(帧)：
  [5-300]

比特率(kbit)：
  [32-32000]

编码后分辨率：

H.264级别：

码流控制：

TS流地址：

HLS流地址：

FLV流地址：

RTSP流地址：

RTMP流地址：

RTMP(S)/RTSP发布地址：

组播IP：

组播端口：
  [1-65535]