编码器

语言:

### 高级设置

仅传输视频：

仅传输音频：

HLS切片时间(秒)：
  [3-20]

HLS切片数：
  [3-20]

隔行处理方式：

TS打包方式：

网络丢包阀值：
  [50-50000]

TS单次发包数：
  [3-128]

ts_transport_stream_id：
  [1-65535]

ts_pmt_start_pid：
  [16-7936]

ts_start_pid：
  [32-3840]

ts_tables_version：
  [0-31]

ts_service_name：

ts_service_provider：

TS空包：

TS/RTSP流需要验证密码：

ONVIF需要验证密码：

Vmix兼容：

RTSP封装类型：

组播类型：

UDP TTL：
  [1-254]

UDP PTL分包大小：
  [600-1048576]

SLICE分割：

SLICE字节：
  [128-65535]

MIN_QP：
  [1-35]

MAX_QP：
  (MIN_QP-50]

### CSC设置

CSC调节：

对比度：
  [0-255],缺省64