编码器

语言:

### 状态显示

#### 设备状态

运行时间：

设备时间：（同步时间到设备）

CPU占用率：

内存占用率：

输入视频：

已采集的视频帧数：

丢失的视频帧数：

输入音频采样率：

已采集的音频帧数：

网络状态：

已发送的网络包：

已丢弃的网络包：

#### DHCP状态

IP：

子网掩码：

网关：

#### WIFI状态

WIFI：禁用

WIFI 状态：

WIFI SSID：

WIFI IP：

WIFI MAC：

WIFI 信号强度：

WIFI 频率：

WIFI 最大速率： 270 Mb/s

#### 4G状态

4G：禁用

状态：

IMEI：

模式：

信号强度：

在线时间：

接收字节：

发送字节：

IP：

网关：

#### 主码流

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG流地址：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP发布地址：

组播 URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）

#### 次码流1

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用次码率）

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP发布地址：

组播 URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）

#### 次码流2

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用次码率）

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP发布地址：

组播 URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）

#### 次码流3

已禁用（主码流帧率为31~60帧时，会禁用次码率）

编码类型：

编码分辨率：

比特率(kbit)：

MJPG URL：

JPG图片地址：

TS URL：

HLS URL：

FLV URL：

RTSP URL：

RTMP URL：

RTMP发布地址：

组播 URL：

预览视频（HTML5） 预览视频（FLASH）