SX:ACCESS (EX2) - Uppgradering av firmware

1. Gör nödvändiga inkopplingar så att SX:ACCESS (EX2) och PC'n kan få nätverkskontakt.

2. Starta "Flash.exe". Ligger i samma mapp.

3. Skriv in IP-adressen för SX:ACCESS (EX2).

4. Klicka på "Download" och välj .bin-filen som skall programmeras.

5. Programmeringen tar några sekunder och därefter startar modulen om.

6. Klart, ny firmware laddad.