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1、修订记录（Modified Record ）

产品修订记录表Product Modified Record List
	次数
	版本
Revision
	变更内容
Modified Content
	责任人
Principle
	日期
Date
	备注
Note

	1
	V1.0
	首版
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2、概述
2.1 产品概述
本产品是一款便携、美观、易操作的轻量化小电站，内置28000mAh/89.6WH的磷酸铁锂电芯，提手设计符合人体工学提拎带设计、大容量、用得久、不摸黑等多项功能输出。
端口有AC交流输出+USB18W+Type c 100W+DC OUT+FM+1拖3充电宝功能；强劲的PD100W可为笔记本电脑供电，高质量LED护眼照明，黑夜不在寂寞，氛围感十足。DC OUT输出12V10A为车载电器提供充足的电量储备，让露营、野炊、登山、探险、摄影、旅行等用电更充实富足。
    
    2.2 变更事前通知
有任何设计变动时，在变更实施之前,供应商将通知到客户，工艺改善可以例外。

2.3 产品结构型式： 室内、户外、便携式。

2.4 外观外观图：
     [image: ]

3、产品基本信息参数
	基本参数

	电池容量
	28000mAh 12.8V 89.6WH

	输出端口
	DC输出电压：12~14V 10A 
USB输出电压：5V3A\9V2A\12V1.5A（快充3.0）
Type C1口输出: 5V3A、9V3、12V3A、15V/3A，20V/5A
一拖三输出：5V2A
FM：76~108MHZ

	DC输入
	19V1.5A

	太阳能板充电
	12V-20V / 1.5A

	工作环境
	工作温度：0℃~40℃

	配件清单：主机、适配器19V1.5A、说明书、点烟器

	颜    色：锖色



4、应用场景： 
            [image: https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2017/435/515/3905515534_1891460970.jpg]
        [image: https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2017/103/467/3907764301_1891460970.jpg]
        [image: https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2017/003/448/3904844300_1891460970.jpg]
5、 基本功能测试：
    5.1 性能指标 
      电池组特性：
	项目类型
	最小
	标准
	最大
	备注

	电池组特性
	电池类型
	\
	32700
	\
	

	
	额定电压
	\
	12.8V
	\
	[bookmark: _GoBack]

	
	电池电量
	\
	格式
	\
	


    5.2 DC IN 输入特性：
	项目类型
	最小
	标准
	最大
	备注

	充电
	输入电压范围
	12V
	19V
	28V
	

	
	充电输入电流
	0.1A
	1.2A
	1.5A
	


5.3 PD输出特性：
	项目类型
	最小
	标准
	最大
	备注

	TYPE-C  PD 输出性能
	输出电压范围
	4.70V
	5.00V
	5.30V
	产品正常输出时的端口电压范围。
产品自动识别PD协议并根据协议适应输出相应电压。

	
	
	8.55V
	9.00V
	9.45V
	

	
	
	11.40V
	12.00V
	12.60V
	

	
	
	14.25V
	15.00V
	15.75V
	

	
	
	19.00V
	20.00V
	21.00V
	

	
	额定输出电流
	\
	3.0A
	\
	（PD-5V）
	端口单独使用时可以长时间稳定工作。

	
	
	
	3.0A
	
	（PD-9V）
	

	
	
	
	3.0A
	
	（PD-12V）
	

	
	
	
	3.0A
	
	（PD-15V）
	

	
	
	
	3.0A
	
	（PD-20V/60W）
	

	
	
	
	5.0A
	
	（PD-20V/100W）
	

	
	输出电压纹波
	\
	\
	100mV
	（PD-5V）
	额定输入、额定负载示波器带宽设置20MHz,测试端并联0.1uF陶瓷与10uF电解电容。

	
	
	
	
	120mV
	（PD-9V）
	

	
	
	
	
	120mV
	（PD-12V）
	

	
	
	
	
	120mV
	（PD-15V）
	

	
	
	
	
	120mV
	（PD-20V）
	

	
	输出过流保护
	3.25A
	3.3A
	3.7A
	（PD-5V）
	过流时自动关闭输出，故障解除后可拔插恢复

	
	
	3.25A
	3.3A
	3.7A
	（PD-9V）
	

	
	
	3.25A
	3.3A
	3.7A
	（PD-12V）
	

	
	
	3.25A
	3.3A
	3.7A
	（PD-15V）
	

	
	
	3.25A
	3.3A
	3.7A
	（PD-20V/60W）
	

	
	
	5.3A
	5.4A
	5.7A
	（PD-20V/100W）
	


 5.4 快充3.0输出特性（与TYPE C共用一路）：
	项目类型
	最小
	标准
	最大
	备注

	QC3.0  输出性能
















































































































































































































	端口数量
	\
	1
	\
	1 个独立的端口

	
	
输出电压范围
	4.75V
	5.0V
	5.30V
	
产品开启输出工作时输出端口电压。

	
	
	8.55V
	9.0V
	9.45V
	

	
	
	11.40V
	12.0V
	12.60V
	

	
	额定
输出
电流
	5V
	\
	3.0A
	\
	
该电流带载使用时可以长时间稳定工作。

	
	
	9V
	\
	2.0A
	\
	

	
	
	12V
	\
	1.5A
	\
	

	
	输出过流保护
	3.3A
	3.5A
	3.7A
	5V
	过流时自动关闭输出，故障解除后按键恢复。（注：QC9V\12V过流时会降档输出)

	
	
	3.3A
	3.5A
	3.7A
	9V
	

	
	
	3.3A
	3.5A
	3.7A
	12V
	


 5.5 DC输出特性：
	项目类型
	最小
	标准
	最大
	备注

	1路DC5521端口输出
	输出电压范围
	12V
	12V
	14.4V
	产品正常输出时的端口电压范围。

	
	额定输出电流
	\
	10A
	\
	单独使用时可以长时间稳定工作。

	
	输出过流保护
	\
	10.5A
	\
	过流时自动关闭输出,故障解除后可按键恢复。

	
	额定输出效率
	[bookmark: OLE_LINK1]\
	88%
	\
	额定负载

	
	输出短路保护
	\
	支持
	\
	短路时自动关闭输出，故障解除后可短按DC键恢复输出。



6、按键控制说明：
6.1 按键开关
POWER键：待机状态长按3秒开机,开机状态长按3S关机;无任何操作和输入输出时，60秒自动关机
  AC输出键：开机状态，按一下打开AC有输出，再按一下关闭输出
       LED按键：开机状态，按一下打开 LED 灯，再按一下切换 LED 灯高亮状态，再按关闭
       手电筒键：开机状态，按一下打开照明，再按一下SOS，再按一下关闭。    
     FM键：长按3秒打开，按一下自动搜台，再长按3秒关机
     “+”“-”键：FM开机状态，按一下声音+-键增加或降低音量，长按2秒自动搜台。

7、产品工作原理SHC/Layout：
   [image: ]
      
8、可靠性要求
	序号
	检验项目
	检 验 方 法
	要求

	1
	恒定湿热测试
	1. 试验前对样品进行外观及功能、性能确认。2.将充满电的样放入40℃±2℃、相对湿度为90％～95％的试验箱中搁置12h。3.取出样品在室温条件下搁置2h，然后对样品进行外观及功能、性能检验。
	1.样品表面无变色、变形、龟裂等外观异常；2.样品功能、性能无异常。

	2
	高温放电测试
	1. 试验前对样品进行外观及功能、性能确认。2.将充满电的样品放入40℃±2℃的试验箱内搁置2小时后带额定负载放电至自动关机。3.取出样品在室温条件下搁置2h，然后对样品进行外观及功能、性能检验。
	1.样品高温工作过程无异常。2.样品表面无变色、变形、龟裂等外观异常；3.样品功能、性能无异常。

	3
	低温放电测试
	1. 试验前对样品进行外观及功能、性能确认。2.将充满电的样品放入-0℃±2℃的试验箱内搁置2小时后带额定负载放电至自动关机。3.取出样品在室温条件下搁置2h，然后对样品进行外观及功能、性能检验。
	1.样品低温工作过程无异常；2.样品表面无变色、变形、龟裂等外观异常；3.样品功能、性能无异常。

	4
	高温充电测试
	1. 试验前对样品进行外观及功能、性能确认。2.将0%电量的样品放入40℃±2℃的实验箱内搁置2h，然后以标准输入对样品进行充电直至充满。3.取出样品在室温条件下搁置2h，然后对样品进行外观及功能、性能检验。
	1.样品在高温充电工作过程无异常；2.样品表面无变色、变形、龟裂等外观异常；3.样品功能、性能无异常。

	5
	低温
充电测试
	1.试验前对样品进行外观及功能、性能确认；2.将0%电量的样品放入0℃±2℃的实验箱内搁置2h，然后以标准输入对样品进行充电直至充满。3.取出样品在室温条件下搁置2h，然后对样品进行外观及功能、性能检验。
	1.样品在低温充电工作过程无异常；2.样品表面无变色、变形、龟裂等外观异常；3.样品功能、性能无异常。

	6
	振动测试
	1.试验前对样品进行外观及功能、性能确认。
2.将样机固定在振动台上，频率为100Hz的谐波振动且振动不小于10min。3.对样品进行外观及功能、性能检验。
	1. 样品不破裂，晃动产品内部应无声响或明显部件松动；2.样品功能、性能无异常。

	7
	跌落测试
	1.试验前对样品进行外观及功能、性能确认。2.将产品自1米高度自由跌落至硬木板厚度为18~20mm，（X、Y、Z、正反6个方向分别跌落一次）。3. 实验后对样品进行外观及功能、性能检验。
	1.样品外观可以出现不良，但功能不允许有异常。2.需要拆机确认内部是否存在因跌落测试带来的潜在风险


9、环境要求
   工作温湿度:：-5度到45度，湿度小于95%
   储藏温湿度: -10度到60度，湿度小于70%
10、验货标准
抽样标准GB-T 2828.1-2003  正常单次Level Ⅱ抽样，
接收水准AQL: CR=0； MAJ=0.65； MIN=1.5。
    缺陷分级定义
致命缺陷（严重缺陷）CRIT：Critical defect，指对使用者或携带者的安全带来危害或不符合使用者所
在国家法律法规要求或单位产品失去其基本使用功能之缺陷（如CE、FCC、UL、CCC、RoHS等安规及
环保要求）。
重要缺陷（主要缺陷）MAJ：Major defect，指不构成致命缺陷，但很可能造成故障或严重影响单位
产品使用性能，以及严重影响产品外观之缺陷。
轻微缺陷（次要缺陷）MIN：Minor defect，指不构成致命或主要缺陷，亦不影响产品使用功能，仅
对外观有轻微影响之缺陷。
11、产品包装清单：     
适配器*1    
说明书*1    
主机*1 
点烟器*1



 (
1
)
image1.png




image2.jpeg
5. ARG

i

-, g B
gt B
B B o)





image3.jpeg




image4.jpeg
PYhifinE





image5.png




