Reguleringsbestemmelser som gjelder for Sprenåsgrenda: 
Fritidsbygg konsentrert (BFK) 
1. Utnytting og plassering
 • Det kan samla for alle BFK-føremål byggast inntil 25 frittståande einingar. Kvar tomt kan ha fleire fritidshus. Bygg skal plasserast med omsyn til terreng, og ligge mest mogleg i balanse mellom skjering og fylling. 
• Utnyttingsgrad samla for alle BFK-føremål er 3000m2 BYA. Innanfor dette arealet kan fritidshusa vere på inntil 85 m2. Det er krav om 1,5 parkeringsplass pr. eining. Kvar p-plass skal reknast med eit areal på 18m2 som vert rekna med i utnyttingsgraden for tomta. 
2. Utforming og materialbruk 
• Fritidshus kan ha flatt tak, pulttak eller saltak. Maksimal gesimshøge ved flatt tak er 4 meter og ved pulttak 6 meter. Maksimal mønehøgde for saltak er 6 meter. Alle mål er målt over gjennomsnittsnivå på terreng. 
• I fasaden på bygningane skal det, i tillegg til konstruksjonsmaterialet (for eksempel betong, stål) nyttast materiale som tre, glas og/eller stein. 
• Taktekking skal vere jord/torvtak, tre, skifer eller papp i svart/gråtonar. Se forøvrig vedlegg reguleringsbestemmelsene for Sprenåsen og Turufjell.
