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[bookmark: _Toc233178708][bookmark: _Toc233178813][bookmark: _Toc237339614]Forklaring
[bookmark: _Toc233178709]Dette vedlegget er et kravskjema. Under hvert krav har Operatøren på en konkret måte beskrevet håndteringen av kravet. Det fremkommer i det enkelte krav om Operatøren skal eller kan legge ved bilag. Eventuelle bilag som Operatøren har vedlagt under evalueringskrav er også en del av besvarelsen av det enkelte krav, se Prosedyrebeskrivelse pkt. 4.6 Sidetallsbegrensing.
[bookmark: _Toc233178710]Oppdragsgiver skiller mellom to typer krav i dette kravskjemaet:
· [bookmark: _Toc233178711][bookmark: _Toc233178712]Evalueringskrav – disse er merket «E», og er krav som Operatør bør oppfylle, og har beskrevet hvordan det eventuelt oppfylles. Besvarelsen av disse kravene vil bli evaluert, og knytter seg til et tildelingskriterium. Hvilket tildelingskriterium kravet er knyttet til, er påført i siste kolonne til hvert krav.
· Minstekrav som skal beskrives – disse er merket «MB». Dette er krav som Operatør skal oppfylle, og har beskrevet hvordan det oppfylles. Disse kravene vil ikke være gjenstand for evaluering. 
[bookmark: _Toc233178713][bookmark: _Toc233178814][bookmark: _Toc237339615]Evalueringskrav
[bookmark: _Toc233178714][bookmark: _Toc233178815][bookmark: _Toc237339616]Energiinfrastruktur
	[bookmark: _Toc233178715][bookmark: _Toc237339617]Energiinfrastruktur
Operatøren har i sitt tilbud beskrevet valgt konsept for lading/fylling av busser. Herunder om tilbudet inkluderer bruk av endeholdeplasslading. Operatøren har i sitt tilbud gitt en beskrivelse av valgt infrastrukturløsning for hver lokasjon. 
[bookmark: _Toc233178716]Operatøren skal også beskrive hvordan de ivaretar en viss mulighet for utvidelse i henhold til kapittel 6 i kontrakten. 
[bookmark: _Toc233178717]Tegning som viser plassering av infrastruktur for lading og/eller fylling på bussanlegget i PDF og redigerbart format (CAD, DWG, o.l.) i 2D (eller 3D). Andre bygningstekniske elementer for ivaretakelse og beskyttelse av buss og ladeinfrastruktur, som f.eks snutetak skal medtas i tegningsunderlag. 
[bookmark: _Toc233178718]Lokale forhold tilsier at ladeanlegget og/eller fylleutstyr (inkludert fundamenter, galger mv.) som skal etableres må ivareta de evt. restriksjoner som er ved den aktuelle lokasjonen. I tillegg er det andre forhold å ta høyde for, bl.a: 
VA-ledninger o.l. infrastruktur i bakken som påvirker plassering av fundamenter.
Byggeforbudsgrenser
Porter for inn-/utkjøring
Reguleringsplan, gjeldende dispensasjon og rammetillatelse o.l.
Stedlige forhold som høyder/koter
[bookmark: _Toc233178719]Enlinjeskjema som viser prinsipiell oppbygging av energiinfrastrukturen skal legges ved tilbudet. Enlinjeskjema skal begrenses til én side, leveres i PDF og helst i A3-format. Enlinjeskjema bør vise prinsipiell oppbygging av ladeinfrastrukturen og inkludere grensesnittet fra netteier til og med ladeplugg. 
[bookmark: _Toc233178720]Bilag kan vedlegges.
	[bookmark: _Toc233178721]E
	8.7.1


[bookmark: _Toc233178722]<fylles ut av operatør>
[bookmark: _Toc156556761][bookmark: _Toc233178723][bookmark: _Toc233178816][bookmark: _Toc237339618]Fossil- eller utslippsfri montasje av energiinfrastruktur
	[bookmark: _Toc233178724][bookmark: _Toc233178817][bookmark: _Toc237339619]Fossil- eller utslippsfri montasje av energiinfrastruktur
[bookmark: _Toc233178725]Montering og utbygging av energiinfrastruktur bør utføres utslippsfritt. Transport til og fra byggeplass kan også utføres med biogass. 
[bookmark: _Toc233178726]Operatør har i sitt tilbud beskrevet andel: 
· Elektriske gravemaskiner (over 8 tonn).
· Elektriske gravemaskiner (8 tonn og under).
· Elektriske lastebiler (tippbiler/massetransport).
· Elektriske varebiler/entreprenørens biler.
· Maskiner og utstyr som bruker biogass.
· Vareleveranser biogass.
· Annet tyngre utstyr som kan utføres fossil- eller utslippsfritt.
[bookmark: _Toc233178727]Listen er ikke uttømmende, og Operatør legger selv til nødvendig kjøretøyer, maskiner eller utstyr som kan leveres fossil- eller utslippsfritt.
[bookmark: _Toc233178728]Operatøren har i sitt tilbud beskrevet hvordan de vil oppfylle dette kravet.
[bookmark: _Toc233178729]Bilag kan vedlegges.
	[bookmark: _Toc233178730]E
	8.7.3


[bookmark: _Toc233178731]<fylles ut av operatør>

[bookmark: _Toc156556762][bookmark: _Toc233178732][bookmark: _Toc233178818][bookmark: _Toc237339620]Pålitelighet/driftssikkerhet ved energiinfrastrukturen
	[bookmark: _Toc233178733][bookmark: _Toc233178819][bookmark: _Toc237339621]Pålitelighet/driftssikkerhet
[bookmark: _Toc233178734]Operatøren har i sitt tilbud beskrevet hvordan driftssikkerheten ivaretas, service og vedlikeholdsavtaler, og vurderinger knyttet til behov for redundante systemer for å minimere nedetid på ladeanlegg.
[bookmark: _Toc233178735]Operatøren har i sitt tilbud beskrevet hvordan driftssikkerheten ivaretas ved bortfall av strømforsyningen. Operatøren skal garantere for et antall timer driftstid ved bortfall av strømforsyningen på et hvilket som helst tidspunkt på døgnet.
[bookmark: _Toc233178736]For elbuss skal Operatøren fordele garantert driftstid på sikkerhetsanordninger som reservebusser, omrokkering av busser i vognløpsplaner, gjenstående strøm på bussbatterier, bruk av endeholdeplasslading, batteribank, nødaggregat eller andre anordninger som sikrer normal drift.
[bookmark: _Toc233178737]Bilag kan vedlegges.
	[bookmark: _Toc233178738]E
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[bookmark: _Toc233178739]<fylles ut av operatør>

[bookmark: _Toc233178740][bookmark: _Toc233178820][bookmark: _Toc237339622]Minstekrav som skal beskrives
[bookmark: _Toc233178741][bookmark: _Toc233178821][bookmark: _Toc237339623]Etablering og bygging av energiinfrastruktur
	[bookmark: _Toc156556759][bookmark: _Toc233178742][bookmark: _Toc233178822][bookmark: _Toc237339624]Etablering og bygging av energiinfrastruktur på bussanlegg
[bookmark: _Toc233178743]Operatøren er ansvarlig for etablering og bygging av energiinfrastruktur på bussanlegg. 
[bookmark: _Toc233178744]Operatøren har i sitt tilbud beskrevet sine planer for bygging av energiinfrastrukturen. Operatøren skal før planlegging og gjennomføring organisere seg med et kompetent rådgivermiljø. Operatøren må benytte rådgiverressurser med god og relevant erfaring og/eller kompetanse til planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet for energiinfrastrukturen.
[bookmark: _Toc233178745]Operatøren skal legge ved en geografisk faseplan som viser byggeaktiviteten i tråd med bussdrift i forskjellige byggefaser og områder. Faseplan skal i tillegg anslå behov for avviksdrift ved å oppgi antall busser som kan stå igjen på bussanlegget under ombyggingen i de forskjellige fasene.
[bookmark: _Toc233178746]Operatøren har i sitt tilbud beskrevet hvordan de skal utføre grunnarbeider for etablering av ladeinfrastruktur; inkludert fundamentering (for galger, likerettere og annet teknisk utstyr), kulvert/trekkerør mv. 
[bookmark: _Toc233178747]Operatøren vil være byggherre for ladeinfrastrukturen etter Byggherreforskriften og skal i tilbudet beskrive hvordan de oppfyller alle krav etter byggherreforskriften. Organisasjonskart over byggherreorganisasjon skal vedlegges operatørens tilbud.
[bookmark: _Toc233178748]Bilag kan vedlegges.
	[bookmark: _Toc233178749]MB
	[bookmark: _Toc233178750]-


<fylles ut av operatør>


[bookmark: _Toc233178751][bookmark: _Toc233178823][bookmark: _Toc237339625]Utslippsfritt bussanlegg
	[bookmark: _Toc233178752][bookmark: _Toc233178824][bookmark: _Toc237339626]Utslippsfri drift av bussanlegg
[bookmark: _Toc233178753]Bussanleggene skal driftes utslippsfrie. Operatøren har i sitt tilbud beskrevet hvordan det jobbes med overgang til utslippsfri energi tilknyttet egen drift på bussanleggene.
For transport til og fra anlegget skal Operatøren oppgi andel energiforbruk som er fra utslippsfrie, fossilfrie eller ikke-fornybare kilder ved oppstartstidspunkt.
	[bookmark: _Toc233178754]MB
	[bookmark: _Toc233178755]-


[bookmark: _Toc233178756]<fylles ut av operatør>

[bookmark: _Toc233178757][bookmark: _Toc233178825][bookmark: _Toc237339627]Bruk av anlegget til andre formål
	[bookmark: _Toc233178758][bookmark: _Toc233178826][bookmark: _Toc237339628]Bruk av anlegget til andre formål
[bookmark: _Toc233178759]Operatør har i sitt tilbud beskrevet om deler av anlegget skal fremleies til andre f.eks. til underleverandør som vedlikeholder bussene. Det er opplyst hvem evt. fremleietagere er, fremleieforholdets art, varighet og evt. betydning for Operatørens drift. Alle fremleieforhold forutsetter Oppdragsgivers godkjenning.
	[bookmark: _Toc233178760]MB
	[bookmark: _Toc233178761]-


[bookmark: _Toc233178762]<fylles ut av operatør>

[bookmark: _Toc156556751][bookmark: _Toc233178763][bookmark: _Toc233178827][bookmark: _Toc237339629]Opplysninger om andre anlegg
	[bookmark: _Toc233178764][bookmark: _Toc233178828][bookmark: _Toc237339630]Opplysninger om andre anlegg
[bookmark: _Toc233178765]Dersom operatør ønsker å benytte andre anlegg i tillegg til det som må leies av Oppdragsgiver, skal Operatør opplyse om følgende:
· Fremdriftsplan for etablering av anlegg(ene).
· Gårds- og bruksnummer på eiendommen(e).
· Hvem som er eier og hjemmelshaver av tomten og anlegget(ene).
· Hvem operatøren har inngått leieavtale med.
· Om det er festet tomt.
· Om det foreligger risikoelementer knyttet til anlegget(ene) som kan påvirke driften av anlegget(ene) i kontraktsperioden.
· Evt. tilpasninger/ombygninger som er planlagt utført frem til oppstart, samt milepælsplan for disse arbeiderne.
[bookmark: _Toc233178766]Tegninger/kart av anlegget slik det fremstår ved tilbudsfristens utløp, samt slik det vil fremstå ved oppstart skal være vedlagt.
[bookmark: _Toc233178767]Bilag kan vedlegges.
	[bookmark: _Toc233178768]MB
	[bookmark: _Toc233178769]-


[bookmark: _Toc233178770]<fylles ut av operatør> 

[bookmark: _Toc233178771][bookmark: _Toc233178829][bookmark: _Toc237339631]Datablad
	[bookmark: _Toc233178772][bookmark: _Toc233178830][bookmark: _Toc237339632]Datablad
[bookmark: _Toc233178773]Operatør skal i sitt tilbud levere elektro-/teknisk datablad av laderutstyr ink. likeretter med tegninger.
[bookmark: _Toc233178774]Bilag kan vedlegges.
	[bookmark: _Toc233178775]MB
	[bookmark: _Toc233178776]-


[bookmark: _Toc233178777]<fylles ut av operatør> 

[bookmark: _Toc233178778][bookmark: _Toc233178831][bookmark: _Toc237339633]Dokumentplan
	[bookmark: _Toc233178779][bookmark: _Toc233178832][bookmark: _Toc237339634]Dokumentplan
[bookmark: _Toc233178780]Operatør har i sitt tilbud levert en oversikt over alle planlagte dokumentleveranser. Dato for første planlagt dokumentleveranse skal være utfylt for hvert dokument.
[bookmark: _Toc233178781]Oppdragsgiver aksepterer at dokumentplanen kan ettersendes etter kontraktsinngåelse, dog senest en måned etter avtaleinngåelse.
[bookmark: _Toc233178782]Bilag kan vedlegges.
	[bookmark: _Toc233178783]MB
	[bookmark: _Toc233178784]-


[bookmark: _Toc233178785]<fylles ut av operatør>







[bookmark: _Toc233178786][bookmark: _Toc233178833][bookmark: _Toc237339635]Livssyklusanalyse
	[bookmark: _Toc233178787][bookmark: _Toc233178834][bookmark: _Toc237339636]Livssyklusanalyse
[bookmark: _Toc233178788]Det skal foreligge en livssyklusanalyse for energiinfrastrukturen iht. ISO 14040 og ISO 14044 eller tilsvarende internasjonale beregningsstandarder. 
[bookmark: _Toc233178789]LCA skal leveres for følgende utstyr: 
· Ladere
· Likerettere
· Transformatorer
· Alle kabeltyper med leveranse over 100 meter
[bookmark: _Toc233178790]Oppdragsgiver har utviklet en veiledning for hvordan denne informasjonen bør utformes (Bilag 4.20 – LCA energiinfrastruktur -vedlegg som beskriver kravet). Forutsetninger for beregninger og scope skal følge dokumentasjonen. 
[bookmark: _Toc233178791]Oppdragsgiver aksepterer at livssyklusanalysen kan ettersendes etter kontraktsinngåelse, dog senest seks måneder etter at utstyrsleverandører er valgt.
[bookmark: _Toc233178792]Bilag kan vedlegges.
	[bookmark: _Toc233178793]MB
	[bookmark: _Toc233178794]-


[bookmark: _Toc233178795]<fylles ut av operatør>

[bookmark: _Toc233178796][bookmark: _Toc233178835][bookmark: _Toc237339637]Testing av busser mot ladeløsninger
	[bookmark: _Toc233178797][bookmark: _Toc233178836][bookmark: _Toc237339638]Testing av busser mot ladeløsninger
[bookmark: _Toc233178798]Operatøren har i sitt tilbud beskrevet hvordan nye busser skal testes og tilpasses ladeinfrastrukturen, og evt. ombygninger/tilpasninger av dagens fylle og ladeinfrastruktur. 
	[bookmark: _Toc233178799]MB
	[bookmark: _Toc233178800]-


[bookmark: _Toc233178801][bookmark: _Toc196486281]<fylles ut av operatør>







[bookmark: _Toc233178802][bookmark: _Toc233178837][bookmark: _Toc237339639]Operatørens bilag
[bookmark: _Toc233178803]Dersom besvarelsen er besvart i bilag, skal disse angis i tabellen her:
	[bookmark: _Toc233178804]Referanse til krav
	[bookmark: _Toc233178805]Bilagets navn og formål
	[bookmark: _Toc233178806]Antall sider
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