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[bookmark: zStart]GYF-granskningsmall 
Denna granskningsmall kan användas som underlag vid granskning. Inlämningskraven finns specificerade i Bilaga 1 i GYF-dokumentet.
	 
Övergripande granskning 
· Om flera byggaktörer lämnat handlingar inom samma kvarter kontrollera att samordning skett sinsemellan för leverans av en gemensam GYF-handling.
· Kontrollera att GYF-kravet och balanseringen som angivits i underlaget uppfylls. Om inte special-GYF gäller.

Allmän beskrivning av projektet
· Redovisas gårdens koncept och gestaltning? Finns växtförslag beskrivet med koppling till karaktärshabitat (vid bygglov växtlista)? 
· Beskrivs de sociala värdena? 
· Beskrivs dagvattenhanteringen?

Situationsplan inklusive takplan
· Redovisas alla ytor som ger poäng i beräkningsmallen (förutom ytor på fasader)? 
· Finns redovisning i plan om hur ytavrinning fungerar? 

Sektioner 
· Finns sektioner som redovisar alla de olika typsituationerna som gett GYF-poäng? Kontrollera att FG-höjder och tjocklek för bjälklag, alternativ befintliga markhöjder och djup på överbyggnaderna redovisats. 
· Kontrollera i förkommande fall att sektioner visande takkonstruktioner redovisas. 

Fasadritningar
· Om grönska på väggar ger poäng i beräkningsmallen ska det finnas fasadritningar som redovisar andel av väggen (i kvm) som beräknas vara täckt av grönska inom loppet av 5 år.
Granskning av beräkningsmall 
Granska ytor och antal för samtliga delfaktorer/tilläggsfaktorer angivna i situationsplan/sektioner mot redovisning i beräkningsmallen. I GYF-dokumentet finns krav beskrivna under delfaktorer- och tilläggsfaktorer. Se särskilt över följande punkter: 
· Bevarad naturmark: Kontrollera förutsättningar att klara av ökat slitage och påverkan från omgivande markförändringar.
· Ej underbyggd växtbädd: Kontrollera att växtbädden har tillräckligt jorddjup för planerad vegetation. 200-600mm för gräs/äng/perenner/mindre buskar. 600-800mm för buskar. >800mm för träd. 
· Gröna tak: Kontrollera att växtbäddsdjupet endast innehåller växtsubstrat. Ex. dräneringsmatta, isolering får ej räknas med. 
· Gröna tak med djupa växtbäddar/högre vegetation: Finns det en brandriskbedömning? 
· Diversitet i fältskiktet och på gröna tak: kontrollera att kraven om artrikedom på minst 30 arter fältskikt uppfylls. Gröna tak ska vara över 120mm. 
· Arturval från karaktärshabitat: stäm av att växter stämmer med växtlista för projektets karaktärshabitat. Minst 50% av den beräknade ytan ska innehålla arter från karaktärshabitatets vegetation.  
· Fjärilsrabatt: Denna yta får ej vara densamma som diversitet i fältskiktet. Stäm av att växtval attraherar fjärilar. Minsta yta som får räknas är 5 kvm.  
· Träd: Kontrollera att träd är placerade på minst 800 mm tjocka växtbäddar alternativt 600 mm tjocka för tak, annars ges inte poäng för dessa. 
· Biologiska gestaltningselement: Kontrollera att poäng inte tagits för mer än 10st biologiska och rekreativa gestaltningselement. 
· Ytor för social aktivitet: Kontrollera så att de är en sammanhängande yta på minst 75 kvm. Förskole- och skolgårdar får även räkna in lekytor med fallskydd av naturligt material exempelvis: barkflis och strid sand. Ytor med gummiasfalt, konstgräs m.m. får inte räknas. 
· Gemensamma takterrasser: Kontrollera att minst 100 kvm gröna tak med minst 120 mm växtbädd finns.  
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