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Inledning 
I denna mall för åtgärdsplan ska projekteringsgruppen beskriva och kontinuerligt följa upp åtgärder för minskad klimatpåverkan från projekterad anläggning. Åtgärdsplanen bygger på resultatet från framtagen klimatberäkning, som tas fram enligt beskrivning i Anvisningar för klimatberäkningar[footnoteRef:2]. Åtgärdsplanen och klimatberäkningen lämnas in till hållbarhetssamordnaren i samband med att checklistan för hållbarhetskrav på allmän platsmark lämnas in.   [2:  Anvisningar för klimatberäkningar, bilaga 4 till Handlingsprogram för hållbarhetskrav på allmän platsmark.] 


Denna mall kan användas för redovisning i program-, system- och bygghandlingsskedet. I slutet av mallen finns rubriker som ska inkluderas vid en redovisning av relationshandling. 

Gul överstrykning är hjälpt.ex.t som ska raderas i det slutgiltiga dokumentet. 

Beskrivning av projektet 
Utöver rutan nedan, beskriv projektet kort inklusive anläggningstyp och projekteringens omfattning.

	Projektinformation
	 

	Projektnummer:
	E-XXX

	Projekteringsskede:
	

	Projektnamn:
	 

	Detaljplan:
	 

	Projekteringsledare:
	 

	Projektledare:
	 



Omfattning
Beskriv klimatberäkningens omfattning.
Gränsdragningslista
Ta fram en förteckning som beskriver de anläggningsdelar som tas med i klimatberäkningen och de delar som inte tagits med. Bilägg gärna skiss/ritning.
Antaganden 
Beskriv antaganden som gjorts i beräkningen, t.ex. 
· Särskilda förutsättningar, t.ex. markförhållanden eller hänsyn som behöver tas till omgivningen
· Vilken konstruktionslösning som valts
· Avgränsningar i storlek/omfattning och utsnitt (t.ex. kan beräkningen göras på del av anläggningen som sedan skalas upp för att motsvara hela anläggningen) 
· Uppskattningar för mängder, transportavstånd, m.m. 

Resultat
Resurssammanställning
Infoga listan på resurser (material, produktkategorier) som ingår i beräkningen, fördelat på teknikområde, t.ex. konstruktion, geoteknik, park, gata, m.m.
Täckningsgrad för beräkningen
Beräkna täckningsgraden för beräkningen i %. Beräkningen bör omfatta minst 80 % av projektets materielmängder (exklusive massor), räknat i kg (ton).
Resultat klimatberäkning
Vid färdigställande av projekteringen, ska det samlade resultatet för anläggningen redovisas. För de material/materialkategorier som bidrar till den största klimatpåverkan redovisas klimatpåverkan dels i kg/ton och dels i andel av den totala klimatpåverkan för hela anläggningen. 

Tabell 1: Klimatpåverkan från olika poster i beräkningen
	
	kg CO2e
	Andel i %

	Post 1
	
	

	Post 2
	
	

	Post 3
	
	

	Post 4
	
	

	…

	Täckningsgrad, %
	

	Total klimatpåverkan kg CO2e
	


Jämförda alternativ
Vid behov av jämförande lösningar för olika anläggningsdelar, t.ex. en bro eller markbeläggning, m.m. ska dessa redovisas separat.

Anläggningsdel A: (beskriv)
Beskriv vad som jämförts och omfattning av jämförelsen. Redovisa resultat nedan. Redovisa valt alternativ.
Tabell 2A: Jämförelse av klimatpåverkan mellan alternativ, anläggningsdel A 
	
	Beskrivning av utformning, materialval, m.m. som ska jämföras
	Klimatpåverkan 
kg CO2e

	Alternativ 1
T.ex. bro i betong
	
	

	Alternativ 2
T.ex. bro i trä
	
	

	Alternativ 3
	
	



Anläggningsdel B: (beskriv)
Beskriv vad som jämförts och omfattning av jämförelsen. Redovisa resultat nedan. Redovisa valt alternativ.
Tabell 2B: Jämförelse av klimatpåverkan mellan alternativ, anläggningsdel B 
	
	Beskrivning av utformning, materialval, m.m. som ska jämföras
	Klimatpåverkan 
kg CO2e

	Alternativ 1
	
	

	Alternativ 2
	
	

	Alternativ 3
	
	



Kopiera beskrivning och tabell ovan om ytterligare anläggningsdelar utvärderats.

Analys
Analysera resultatet i förhållande till tidigare skedes resultat (om sådan beräkning finns tillgänglig). Beskriv hur resultaten skiljer sig - både positivt och negativt – och vad det beror på, t.ex. bättre underlag, ändrade förutsättningar, konstruktiva lösningar m.m. 

Beskriv resultatet och vad som ändrats under projekteringen. 
· Vilka åtgärder har bidragit till minskad klimatpåverkan? 
· Har några åtgärder bidragit till ökad klimatpåverkan? 
· Har beslut tagits för dessa val? Beskriv vilka och hur det påverkar nästa skede.

Åtgärdsplan
Beskriv vilka åtgärder som bör övervägas eller vidtas i nästa skede t.ex. minskning av materielmängder, byte av konstruktions- och produktionslösningar och/eller byte av material. 


Redovisning Relationshandling
I relationshandling ska genomförda åtgärder och lösningar samt materialval för minskad klimatpåverkan dokumenteras. Åtgärder, lösningar och materialval som kan antas leda till ökad klimatpåverkan ska redovisas enligt tabell 3 nedan. 

Dessutom ska de anläggningsdelar som tas med i klimatberäkningen beskrivas, gärna med skiss/ritning för alternativ.

Tabell 3 Slutredovisning av klimatberäkningen, Relationshandling
	I slutrapport ska informationen nedan framgå

	Projektbeskrivning
	· Ort
· Anläggningstyp
· Antal delar
· Kortfattad kommentar kring resultatet.
· Datum för slutbesiktning

	Beskrivning av anläggning
	· Kort beskrivning om byggsystemet. 

	Klimatpåverkan
	Följande ska redovisas:
· Klimatpåverkan i kg (alt ton) CO2e.
· Fördelning av klimatpåverkan per materialtyp/byggvara samt eventuell energibärare, både i kg (alt ton) och andel av totalen (%)
· Fördelning av klimatpåverkan per vald enhet t.ex. m2 eller annan funktionell enhet
Täckningsgraden ska vara minst 80%.

	Resurssammanställning
	Den resurssammanställning som beräkningen baserats på ska redovisas.
· Kort beskrivning av resurssamanställningen, t.ex.. att mängdning gjorts manuellt eller att den baseras på en produktionskalkyl upprättad i ett visst kalkylverktyg.
· Beskrivning av hur eventuella UE:s resursmängder inkluderats separat till resurssammanställningen för beräkningen

	Beräkningsverktyg alt Miljödatabas/
	Det beräkningsverktyg som använts med eventuellt versionsnummer ska anges. 

	Täckningsgrad
	Andel resurser som har inkluderats i beräkningen.

	Transportsätt och faktiska transportsträckor
	Specifika uppgifter för transportavstånd, transportslag och bränslen som inkluderats i beräkningen.
Andel (relativt vikt) av resurserna som har specifika transportavstånd inlagda.

	Spill i klimatberäkningen per resurs
	Mängd spill som inkluderats i beräkningen.
Se till att spill inte räknas mer än en gång (kontrollera att det inte lagts till en schablon spill på inköpta mängder och därefter även lagts till spill-% i beräkningsverktyget).

	Andel produktspecifik livcykeldata
	Andel av klimatutsläpp för modul A1-A3 som baseras på produktspecifik livscykeldata (EPD:er).

	Reduktionsåtgärder

	Vidtagna åtgärder för att uppnå minskad klimatpåverkan
	En sammanställd beskrivning av reduktionsåtgärder som vidtagits i projekterings- respektive produktionsfaser för att uppnå en minskad klimatpåverkan redovisas, t.ex. minskning av materialmängder, byte av konstruktions- och produktionslösningar och/eller byte av material.

	Analys av arbetsprocessen
	Beskriv vad som gått bra och vad som varit svårt avseende process, information om material m.m..



	Anvisningen förvaltas 
och vidareutvecklas
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	Granskare
	Trafikkontoret i Stockholms Stad






image1.emf

