Kontrollplan – Nya takkupor
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	Fastighetsbeteckning

	Datum


	B
	Sökande (Byggherre)


	S
	Konstruktör (Sakkunning)


	E
	Entreprenör (Byggare)




	1. För STARTBESKED - Fyll i före byggstart
	2. SLUTBESKED
Fyll i under byggskedet

	
	Kontrollpunkter (kp) – kontrollen avser
	Kontrollant
(B, E eller S)
	Kontrollmetod
	Kontroll mot
	Datum
	Signatur

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bärförmåga, stadga och beständighet 
	E
	Beräkning
	Konstruktionsritningar, EKS 
	
	

	
	Fuktsäkerhet
	E
	Visuellt/mätning
	Konstruktionsritningar, BBR6:4, 6:5 
	
	

	
	Säkerhet vid användning 
	E
	Visuellt
	BBR 8:23, 8:231, 8:35, 8:352, 8:353
	
	

	
	Utformningskrav
	E
	Visuellt
	PBL 8:1
	
	

	
	Varsamhet/förvanskning
	E/S
	Visuellt/intyg
	Projekteringsutlåtande, PBL 8:14, 8:17
	
	

	
	Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov
	E
	Visuellt
	Ritning, beviljat bygglov
	
	

	
A-ritning = Arkitektritning	K-ritning = Konstruktionsritning BBR = Boverkets byggregler	BBR finns på www.boverket.se
	Underskrift av byggherre, efter färdigbyggt projekt
	Datum




Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.     





—----------------------------------------------------------						—---------------------------------------------------------------
Datum											Namnteckning
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