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Dossier de presse


Avec le Nouveau JAECOO 5 Hybride, la gamme JAECOO démarre à partir de 26 990€
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[bookmark: _Hlk203756351]
Paris, le 10 mars 2026. Le JAECOO 5 SHS-H (hybride) est plus qu’un simple véhicule, c’est le SUV urbain hybride d’accès à la gamme JAECOO qui offre un excellent niveau de confort de conduite et un large éventail de possibilités de mobilité adaptées aux besoins et modes de vie.

Le JAECOO 5 SHS-H, disponible en avant-première sur le marché français, embarque la technologie hybride SHS (Super Hybrid System) de cinquième génération du Groupe Chery composée du moteur 1.5T GDI DHE, d’un moteur électrique de 150 kW, de la transmission hybride dédiée DHT1 et d’une batterie de 1,83 kWh de capacité brute.

Il associe un moteur thermique de 143 ch – 105 kW à un moteur électrique puissant de 204 ch – 150 kW qui délivrent un couple combiné de 295 Nm. 
[bookmark: _Hlk217400388]Cette motorisation innovante permet de maîtriser les consommations (5,3l/100 km) et d’afficher des émissions de CO2 (120 g/km) particulièrement compétitives** dans un segment encore majoritairement thermique ou faiblement électrifié.
Cette technologie full hybride, sans recharge, privilégie le fonctionnement électrique. Le système de contrôle intelligent adapte les modes de recharge de la batterie — 100 % électrique, hybride série, hybride parallèle, thermique pur ou régénération — selon les conditions de roulage.

Le design extérieur est une interprétation élégante des formes épurées du langage stylistique de JAECOO. L’intérieur du SUV urbain offre un habitacle spacieux et accueillant, avec des matériaux et finitions de haute qualité qui assurent un bien-être optimal.  
Le JAECOO 5 bénéficie d’une combinaison de hardware et de software de dernière génération permettant des fonctionnalités avancées et une intégration complète des systèmes, tant sur les écrans HD du tableau de bord que sur l’affichage tête haute et le système de commande vocale. L'écran vertical HD de 13,2’’ constitue le centre du système multimédia : info-divertissement, connectivité, aides à la conduite, climatisation, éclairage ambiant et caméra HD 540° avec vision en transparence***.
La sécurité est l’un des axes prioritaires du développement du JAECOO 5. Il intègre la technologie la plus avancée en matière de conception de carrosserie, de systèmes d’assistance à la conduite et de protection passive.


DESIGN EXTÉRIEUR  
Le JAECOO 5 présente des formes épurées, caractéristiques de JAECOO. 
Avec 4,38 m de long, 1,86 m de large et 1,67 m de haut, il exprime style et robustesse, suivant la philosophie « Le Nouveau Classique » : s’inspirer du classique et aller plus loin.
La face avant adopte une calandre évoquant une cascade, symbolisant la force vitale de la nature. Le logo JAECOO est apposé sur une calandre encadrée de projecteurs full LED*** en configuration verticale et horizontale, avec des signatures lumineuses géométriques.
Le profil latéral renforce cette personnalité, avec des passages de roue marqués, des lignes droites et propres. 
Toute la gamme est équipée de jantes alliage 18’’ aérodynamiques et de barres de toit. 
L’arrière reprend ces thèmes stylistiques avec des épaules larges, un spoiler sportif masquant l’essuie-glace et un bandeau lumineux full LED.

DESIGN INTÉRIEUR  
L’intérieur du SUV urbain offre un habitacle spacieux et accueillant, avec des matériaux et finitions de haute qualité qui assurent un bien-être optimal. Le tableau de bord intègre une instrumentation HD de 8,9’’ et un écran central HD vertical de 13,2’’.
La console centrale inclut une recharge rapide par induction (50 W) ventilée, des porte-gobelets, divers boutons physiques et un grand accoudoir. Le sélecteur de vitesses placé près du volant libère de l’espace pour le conducteur et est associé à la technologie d’entrée et de démarrage sans clé 
Les sièges avant, spacieux et confortables, sont chauffants de série tout comme le volant. La banquette arrière offre des rangements, aérations, accoudoir central et un port USB. La finition Exclusive ajoute la sellerie en cuir synthétique avec sièges avant ventilés, le toit panoramique de 1,45 m², le système audio SONY avec 8 haut-parleurs, la caméra 540°*** avec véhicule en transparence ou encore le hayon électrique (liste non exhaustive). Le coffre offre 410 litres, extensibles à 1 214 litres sièges rabattus (VDA 215 / 214).



CONNECTIVITE ET INFO DIVERTISSEMENT	
L’architecture électronique repose sur le puissant SoC Qualcomm Snapdragon 8155, capable de traiter jusqu’à 8 000 milliards d’opérations par seconde. L’interface, développée par JAECOO, privilégie sécurité et ergonomie et démarre en moins de deux secondes.
L’écran vertical HD de 13,2’’ contrôle info-divertissement aides à la conduite, climatisation, éclairage et caméra 540°.
Le véhicule offre un contrôle multimodal : commandes au volant et assistant vocal avancé permettant d’effectuer appels, régler la température, choisir une station ou ouvrir les vitres. Cet assistant s’active par « Bonjour, JAECOO » ou une phrase personnalisée.
[bookmark: _Hlk217401649]La connectivité comprend Apple CarPlay, Android Auto sans fil, Bluetooth multi-connexion, charge par induction (50 W) et ports USB/USB-C avant et arrière (Type A et Type C à l’avant, Type A à l’arrière).


MOTORISATION HYBRIDE SHS-H
Le système SHS-H (SUPER-HYBRID SYSTEM - Hybrid), disponible en avant-première sur le marché français, associe trois technologies clés : moteur thermique 1.5T GDI DHE, transmission DHT et moteur électrique associé à une batterie.
· Moteur 1.5T GDI DHE
Moteur thermique 4 cylindres turbocompressé de cinquième génération, conçu pour les systèmes hybrides : 105 kW (143 ch), 215 Nm. Il se distingue par l'usage de six technologies de fonctionnement-clés dont le cycle Miller profond, une combustion intelligente et gestion thermique avancée pour un rendement record de 44,5% qui permet de limiter la consommation de carburant.

· Moteur électrique 
Le système hybride s’appuie également sur un moteur électrique synchrone à aimant permanent développant 150 kW (204 ch). Associé à une batterie lithium-ion de 1,83 kWh, il participe à la gestion intelligente de l’énergie au sein de l’architecture hybride.
Cette configuration permet d’accompagner les phases de démarrage et d’accélération, tout en optimisant l’efficience globale du système et en contribuant à réduire la consommation de carburant.

· Transmission DHT1
Un rapport unique assurant une conduite fluide.

Puissance combinée : 224 ch, 295 Nm
Consommation (WLTP) : 5,3 l/100 km 
Autonomie totale : jusqu’à 980 km*
Modes de fonctionnement - gestion intelligente de l’énergie permettant plusieurs configurations selon les conditions de conduite : 100 % électrique, hybride série, hybride parallèle, thermique pur et récupération d’énergie au freinage

PLATEFORME ET SÉCURITÉ 
Le JAECOO 5 repose sur la plateforme modulaire T1X du Groupe Chery, compatible avec des motorisations thermiques, hybrides et électriques. Cette architecture polyvalente a été conçue pour offrir un équilibre optimal entre dynamisme, habitabilité et sécurité.

Equipé d’une direction assistée électrique et de modes de conduite personnalisables accessibles via l’écran central, le JAECOO 5 s’adapte aux préférences du conducteur. Les réglages ont été affinés au terme de centaines de milliers de kilomètres parcourus en Europe.

Développé avec l’ambition de figurer parmi les véhicules les plus sûrs de son segment, le JAECOO 5 est composé à 80 % d’acier à haute résistance et repose sur une structure à déformation programmée intégrant des canaux multiples destinés à dissiper l’énergie en cas d’impact. Avec une rigidité torsionnelle de 25 000 Nm/° et un équipement comprenant 7 airbags (frontaux, latéraux avant, rideaux et central avant) de série, le JAECOO 5 répond aux standards de sécurité les plus exigeants.
Il peut remorquer jusqu'à 750 kg freinés ou non-freinés.


SYSTÈMES ADAS 
Le JAECOO 5 propose de série une suite inédite dans le segment de 20 technologies d'aides à la conduite de dernière génération. Par exemple, le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie et aide au changement de file intègre aussi l'ajustement intelligent dans la voie qui permet de légèrement décaler le véhicule dans sa voie au moment de doubler un poids-lourds. Elles intègrent :

1. ACC – régulateur de vitesse adaptatif
2. BSD – détection des angles morts
3. DAI – alerte départ du véhicule qui précède
4. DMS – système de surveillance du conducteur
5. DOW – alerte ouverture de portes
6. ELK – maintien d’urgence dans la voie
7. FCW – alerte de collision frontale
8. AEB – freinage d’urgence automatique
9. ISA – adaptation intelligente à la vitesse
10. LCA – aide au changement de voie
11. LDP – prévention de sortie de voie 
12. LDW – alerte de sortie de voie
13. ICA – assistance intelligente au régulateur de vitesse
14. IES – ajustement intelligent dans la voie
15. MCB – freinage d’urgence multi-collision
16. RCTB – freinage trafic transversal arrière
17. [bookmark: _Hlk217404234]RCW – alerte anticollision arrière
18. SCF – régulation de la vitesse
19. SLA – aide à la limitation de vitesse
20. TJA – assistant embouteillages

PERFORMANCES
Le JAECOO 5 SHS-H réalise le 0 à100 km/h en 7,9 secondes, avec une vitesse maximale de 175 km/h.

Le véhicule fonctionne majoritairement avec son moteur électrique de traction, et le passage entre les différents modes EV, hybride série, hybride parallèle ou thermique est totalement imperceptible, garantissant une conduite fluide et réactive. 

Deux modes de conduite sont proposés pour s’adapter aux envies et aux conditions de route : Eco et Sport.


FINITIONS ET ÉQUIPEMENTS
Le JAECOO 5 Hybride SHS-H sera proposé en deux niveaux de finition :

· Finition Select :
Proposée au prix conseillé de 26 990 €, la finition Select propose un niveau d’équipement complet alliant sécurité, confort et connectivité. Elle intègre 20 systèmes d’aides à la conduite (ADAS), 7 airbags, jantes 18’’, HDC, TPMS, aides au stationnement AV/AR, caméra de recul, capteur de pluie, feux full LED automatiques, sièges avant chauffants, volant chauffant, accès sans clé ni bouton de démarrage, climatisation bi-zone, vitrage acoustique, écrans 8,9’’ + 13,2’’, DAB, Bluetooth, CarPlay/Android Auto sans fil, ports USB/USB-C, assistant vocal.

· La finition Exclusive ajoute :
Cette finition, proposée au prix conseillé de 28 990 €, reprend l’intégralité des équipements de la version Select et y ajoute une dimension encore plus premium et technologique. Elle se distingue par l’ajout de l’éclairage d’ambiance 128 couleurs, sièges ventilés, hayon électrique, toit vitré panoramique, sellerie cuir synthétique avec sièges électriques, rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement, vitres arrière surteintées, charge par induction (50 W) ventilée, audio SONY 8 HP, caméra 540°.

COULEURS 
Le JAECOO 5 est disponible en Blanc Khaki (de série). Les couleurs en option sont le Noir Crystal ou le Gris Graphite (600 €). En version Exclusive il est aussi possible d'opter en option à 900 € pour une peinture bi-ton Vert Alpin / Toit Noir ou Blanc Khaki / Toit Noir. 
La sellerie intérieure en tissu (version Select) ou cuir synthétique (version Exclusive) est noire.
 


GARANTIE
Le JAECOO 5 est garanti 7 ans ou 150 000 km au premier des deux termes échus. La garantie 7 ans s'accompagne d'une assistance routière 24h/24, 7j/7 incluse pendant deux ans, puis jusqu'à 7 ans sous condition d'entretien dans le réseau officiel. Les composants de la motorisation électrique sont garantis 8 ans ou 160 000 km au premier des deux termes échus, couvrant l'unité d'entraînement et la batterie en assurant au minimum 75% de sa capacité d'origine.
 
Les premières prises de commandes seront possibles en concession dans les tous prochains jours et les premières livraisons client auront lieu à partir d'avril 2026. 
Haut du formulaire
Bas du formulaire


À propos du Groupe Chery
Fondé en 1997, le Groupe Chery s’est orienté dès 2003 vers l’international et est devenu le plus grand exportateur automobile chinois. En près de 30 ans, Le groupe a vendu plus de 18 millions de véhicules, dont 5,8 millions sur plus de 120 marchés hors de Chine. En moyenne, un véhicule du Groupe Chery est vendu toutes les 29 secondes à travers le monde.  
En 2025, avec un nombre record de 2,8 millions de véhicules livrés, dont 1,3 million hors de Chine, le Groupe Chery se classe au 233e rang du classement Fortune Global 500.  
Le Groupe Chery a lancé plusieurs marques automobiles pour répondre à différents besoins clients, dont la marque OMODA & JAECOO fondée le 22 avril 2023 qui se concentre sur les marchés hors de Chine.  

À propos d'OMODA & JAECOO
OMODA & JAECOO est une filiale du Groupe Chery - le premier exportateur automobile chinois depuis 23 années consécutives. Créée le 22 avril 2023, c'est la marque automobile qui connaît la croissance la plus rapide avec près de 800 000 ventes cumulées à travers 64 marchés dans le monde dont plus de 200 000 en Europe. Elle propose deux lignes de produits : les crossovers d'OMODA allient le confort des berlines à la praticité des SUV, avec un design avant-gardiste pour un public moderne à la recherche de style, d'innovation et de technologies de pointe, et les SUV de JAECOO aussi à l'aise en milieu urbain qu'en-dehors des sentiers battus, alliant la robustesse de leurs capacités tout chemin avec l'élégance et le confort attendus d'un véhicule du segment supérieur. 
La filiale française OMODA & JAECOO Automobile France, lance OMODA & JAECOO dans une stratégie commune reposant sur un réseau de distributeurs et de réparateurs agréés, avec une gamme électrifiée de crossovers et de SUV qui sera disponible à la vente à partir du printemps 2026. 
Plus d’information sur : https://omoda-jaecoo.fr  


Pour plus d’informations : 
Marie Gadd
Responsable Relations presse
+33 6 80 64 42 62 / marie.gadd@omodaauto.fr
COMMUNIQUÉS DE PRESSE – OMODA & JAECOO France

Thomas Baubil
Matriochka Influences
+33 6 27 95 50 73 / thomas.baubil@mtrchk.com   

Angélique Warain
Matriochka Influences
+33 6 85 54 36 33 / angelique.warain@mtrchk.com   

* Données constructeur
** Données d’autonomie, de consommations et d’émissions suivant la règlementation EU 2018/1832. Les données sont calculées selon le cycle WLTP, en cours d’homologation
***Selon finitions
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