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Reálná měřená data —
ne subjektivní odhad.

Elmasense Cavicheck je kompaktní měřicí přístroj pro kvalifikaci kavitace v ultrazvukových vanách. Cavicheck Lifter slouží k bezpečnému umístění Elmasense Cavicheck v ultrazvukové vaně. Měření poté probíhá automaticky. Elmasense Cavicheck využívá jako zdroj energie samotnou ultrazvukovou energii. LED displej zobrazuje aktuální kavitační výkon. Naměřená data lze analyzovat a dokumentovat prostřednictvím našeho digitálního portálu „Elma Hub".

Měřte, nehádejte.
Procesní spolehlivost díky kvalifikaci zařízení na základě reálných měřených dat v souladu s IEC/TS 63001.
Národní a mezinárodní normy.
Soulad s předpisy díky měření, analýze a dokumentaci v souladu s národními i mezinárodními normami (např. VDA 19.1).
Udržitelnost.
Bez baterie — jako zdroj energie slouží ultrazvuková energie. Vyšší udržitelnost díky absenci jednorázových aplikací.


Zelená kontrolka.
Kavitační výkon je dostatečný.
LED displej okamžitě zobrazí, zda je výkon ultrazvukové vany v požadovaném rozsahu. Žádné dohady, žádné subjektivní hodnocení.


Technické údaje

	Technický popis
	Jednotka
	Hodnota

	Maximální vnější rozměry Ø/V
	mm
	72/71

	Hmotnost
	g
	175

	Ultrazvuková frekvence
	kHz
	25 – 50

	Nejistota měření
	dB
	± 1,5

	Přípustná provozní teplota
	°C
	+20 – +65

	Stupeň krytí
	IP
	68

	Rozhraní
	—
	NFC (Near Field Communication)

	Doporučený interval kalibrace
	—
	1 rok nebo 100 provozních hodin

	Teplota (přeprava)
	°C
	−15 – +60

	Teplota (skladování)
	°C
	+5 – +40



Obsah dodávky / komponenty systému

Elmasense Cavicheck (samostatná prodejní jednotka)
Art. č. 1113882
1. Elmasense Cavicheck
1. Utěrka z mikrovlákna
1. Magnetická skládací krabička pro bezpečnou přepravu
Elmasense Cavicheck Set
Art. č. 1144463
1. Elmasense Cavicheck
1. Utěrka z mikrovlákna
1. Magnetická skládací krabička pro bezpečnou přepravu
1. Cavicheck Lifter
1. Cavicheck Fixator Single 30–300


Snadné připojení,
důvěryhodná dokumentace.

Bezdrátové propojení Elmasense Cavicheck s digitálním portálem „Elma Hub" prostřednictvím NFC umožňuje snadný přenos naměřených dat pro analýzu a trvalou dokumentaci. Jediným kliknutím lze navíc vygenerovat certifikát potvrzující výsledky měření.
Registrujte se nyní: 

Příslušenství

	Cavicheck Lifter
Art. č. 1134812
	Cavicheck Fixator Single 30–300
Art. č. 1142215

	Cavicheck Fixator Multi 30–300
Art. č. 1142587
	Cavicheck Fixator Multi 300–2500
Art. č. 1142991





Kavitační bubliny vytvářejí v ultrazvukové vaně krystalickou strukturu — síla precizního čištění se stává viditelnou.
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