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Datový list
Detaily k produktovým datům

	Produkt
	Elmasense Cavicheck

	Typ dat
	Údaje o zařízení / identifikační údaje (verze softwaru, sériové číslo, datum kalibrace), naměřená data (maximálně 20 datových sad v cirkulární vyrovnávací paměti), jedna datová sada měření (1× čas a datum, 1× LCN úroveň, 1× delta LCN úroveň, 1× ultrazvuková frekvence)

	Datový formát
	Až 20 datových záznamů měření, zašifrovaných v přenosové URL, zobrazených v rozhraní Elma Hub, jako URL při vytváření certifikátu v Elma Hub a jako soubor *.csv a/nebo *.json při exportu dat z Elma Hub.

	Odhadovaný objem dat
	Při průměrném využití (tj. plné kruhové vyrovnávací paměti) přibližně 768 bajtů

	Průběžné generování dat
	☐ Ano   ☒ Ne

	Generování dat v reálném čase
	☐ Ano   ☒ Ne

	Ukládání dat
	☐ Ne
☒ Ano   ☒ v zařízení
          ☐ na externím serveru

	Doba uchování
	Při každém použití Elmasense Cavicheck se 2 minuty po spuštění uloží datová sada do paměti NFC tagu Elmasense Cavicheck. Celkem lze uložit 20 datových sad měření, přičemž nejstarší měření je vždy po 20 záznamech přepsáno (princip cirkulárního ukládání). Doba uchování se tedy může pohybovat od minimálně 40 minut po „neomezeně dlouho".

	Uživatelský přístup a získání dat
	Data z cirkulární vyrovnávací paměti Elmasense Cavicheck se čtou jednorázovým naskenováním NFC tagu Elmasense Cavicheck pomocí NFC čtečky, jako je například chytrý telefon, tablet nebo PC s připojením k internetu, a přenášejí se do webové aplikace Elma-Hub po přístupu k URL uložené v NFC tagu. Tam lze data po registraci uživatele uložit.

	Podmínky použití
	Podmínky použití jsou vysvětleny při vytváření uživatelského účtu v Elma-Hub.

	Odstranění dat uživateli
	☐ Ano   ☒ Ne
Data v Elmasense Cavicheck nelze explicitně smazat, lze je pouze přepsat (viz Doba uchování).
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