**F**orvaltning **D**rift **V**edlikehold

**Malt overflate**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produkt:** | **Laqva Prime**  **Laqva Top** | Vanntynnbar grunning  Vanntynnbar maling basert på akrylatbindemiddel |
|  |  |  |
| **Produsent overflatebehandling:** | Sherwin-Williams Norway AS  Boks 70  2021 Skedsmokorset | Kontaktperson:  Sherwin Williams Norway AS  Tlf.: 63 87 10 20  E-post:norway@sherwin.com |

**Egenskaper:**

|  |
| --- |
| Varen er påført vanntynnbar akryl grunning og halvmatt vanntynnbar akryl toppmaling med god bestandighet og slitestyrke |

**Vedlikeholdsinstruks:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Renhold:** | Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann og tørk straks av. Fiberkluter kan benyttes. **Grønnsåpe eller salmiakk må ikke brukes!** |
| **Vedlikehold/reparasjon:** | Flaten mattslipes med fint sandpapir og males med en vanntynnbar maling av anerkjent fabrikat. |

Skedsmokorset 2017-02-01