**F**orvaltning **D**rift **V**edlikehold

**Malt overflate**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produkt:****ED1631-9006** | **Laqva Proof** | Vanntynnbar grunning  |
|  |  |  |
| **Produsent overflatebehandling:** | Sherwin-Williams Norway ASBoks 702021 Skedsmokorset | Kontaktperson:Sherwin Williams Norway ASTlf.: 63 87 10 20E-post:norway@sherwin.com |

**Egenskaper:**

|  |
| --- |
| Varen er påført vanntynnbar grunning, som har kvisthemmende egenskaper ved rett mengde påført. Må etter montering mattes lett og overmales med anerkjente produkter. |

**Vedlikeholdsinstruks:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skal snarest overmales etter montering:** | Mattes lett med sandpapir (mellomslip), før overflatene males med anerkjent fabrikat.  |
| **Overmaling:** | Flaten mattslipes med sandpapir og males med en vanntynnbar maling av anerkjent fabrikat. |

Skedsmokorset 2017-02-01